
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сепаратора заявленным параметрам, при соблюдении правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа! Гарантийный срок эксплуатации сепаратора – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | РВС-40 |
| 1 | Производительность техническая по зерну при влажности до 16% и содержанием сорных примесей до 9%, т/ч, не более: |  |
|  | - товарное | 40 |
|  | - продовольственное | 30 |
|  | - помольное | 10 |
|  | - семенное | 10 |
| 2 | Масса, кг, не более | 2200 |
| 3 | Установленная мощность, кВт:   * привод решетного стана * привод вентилятора * привод шнеков | 1,1  11  0,75\*2 |
| 4 | Дробление зерна (семян), процентов, не более | 0,08 |
| 5 | Расход воздуха, м3/ч, **не менее** | 12 000 |
| 6 | Типы используемых решет | с ОВС-25 790х990 |

Таблица. Рекомендуемые характеристики решет для очистки зерновых культур.

* + - - круглые отверстия; ▬ - щелевидные отверстия; ▲ - треугольные отверстия.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Элеваторный режим | | Семенной режим | |
| Верхнее | Подсевное | Верхнее | Подсевное |
| Пшеница, рожь | ○ 12,0...16,0  ▬ 6,0...8,0 | ▬ 2,0...2,4 | ▬ 3,5...5,0  ○ 6,0...8,0 | ▬ 2,4...2,8 |
| Ячмень, рис | ○ 12,0...16,0  ▬ 6,0...8,0 | ▬ 2,0...2,6 | ▬ 3,5...5,0  ○ 6,0...8,0 | ▬ 2,4...2,8 |
| Овес | ▬ 5,0...10,0 | ▬ 2,4...2,8 | ▬ 4,0...5,0 | ▬ 2,2...2,6 |
| Гречиха | ▲ 6,0...12,0  ○8,0...12,0 | ▲ 3,0...3,5 | ▲5,0...8,0  ○ 6,0...8,0 | ▲ 3,0...3,5 |
| Просо | ○ 5,0...8,0  ▬ 3,0...6,0 | ○ 1,1...1,6  ▬ 1,4...1,8 | ○ 3,0...5,0  ▬ 3,0...4,0 | ○ 1,2...1,8  ▬ 1,2...1,8 |
| Горох | ○ 12,0...18,0 | ▬ 5,0...6,0 | ○10,0...15,0 | ▬ 5,0...6,0 |
| Подсолнечник | ○ 12,0...18,0 | ▬ 2,8...4,0  ○ 4,0...6,0 | ○ 6,0...8,0 | ▬ 3,0...4,0 |
| Кукуруза | ○ 12,0...20,0 | ▬ 2,8...4,0  ○ 4,0...6,0 | ○ 10,0...16,0 | ▬ 2,8...4,0 |



*Рисунок 1.* Общий вид и габаритные размеры сепаратора РВС – 40.

При интеграции сепаратора в уже существующий комплекс по переработке зерна необходимо обратить особое внимание на соединительные элементы РВС-40 с системами мех тока: аспирационная камера Ø550, загрузочная камера Ø220, выгрузная воронка Ø250 – а также на предельные габариты машины. При необходимости наше предприятие может изготовить для Ваших нужд переходники с диаметров труб Вашей системы на диаметры РВС.

***Цена: 1 932 000 руб. без НДС.***

***2 318 400 руб. с НДС.***